1.1 **Буровая установка LIEBHERR LRB 255 зав. № 111.625, год выпуска 2011**

1.2 Комплект стрелового оборудования - 56-и метровая стрела (без троса)

1.3 Обсадной стол LEFFER VRM180KL (диапазон работ от 1000 мм- 1800 мм)

**2. Дополнительное оборудование:**

2.1. Труба обсадная 1500 мм - 38 метров

2.2. Ножевая секция 1500 мм - 2 единицы

2.3. Дрейтеллер 1500 мм - 1 единица

2.4. Шнек 1500 мм - 2 единица

2.5. Ковш-бур 1500 мм - 1 единица

2.6. Труба обсадная 1200 мм - 10 метров

2.7. Уширитель с 1000 на 1200 мм - 1 единица

2.8. Бетонолитные трубы - 20 метров

2.9. Воронка под бетонолитные трубы - 1 единица

**Технические характеристики:**

Год выпуска: 2011

Заводской №: 111.625

№ двигателя: 70721118052122

Цвет: желтый

Вид движителя: гусеничный

Мощность двигателя кВт(л.с.): 670 кВт (910,95 л.с.)

Конструкционная масса, кг: 80800

Максимальная конструкционная скорость, км/час: 2

Место нахождение:

[Нижегородская обл., Дзержинск, Восточное шоссе, 8](https://yandex.ru/maps/972/dzerzhinsk/house/vostochnoye_shosse_8/YEoYcAVmTUEPQFtsfX50dHxjYw%3D%3D/%22%20%5Co%20%22%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%2C%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%2C%208%20%E2%80%A2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%96%201%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%20%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0)