1.1 **Буровая установка LIEBHERR LRB 255 зав. № 111.625, год выпуска 2011**

1.2 Комплект стрелового оборудования - 56-и метровая стрела (без троса)

1.3 Обсадной стол LEFFER VRM180KL (диапазон работ от 1000 мм- 1800 мм)

**2. Дополнительное оборудование:**

2.1. Труба обсадная 1500 мм - 38 метров

2.2. Ножевая секция 1500 мм - 2 единицы

2.3. Дрейтеллер 1500 мм - 1 единица

2.4. Шнек 1500 мм - 2 единица

2.5. Ковш-бур 1500 мм - 1 единица

2.6. Труба обсадная 1200 мм - 10 метров

2.7. Уширитель с 1000 на 1200 мм - 1 единица

2.8. Бетонолитные трубы - 20 метров

2.9. Воронка под бетонолитные трубы - 1 единица

**Технические характеристики:**

Год выпуска: 2011

Заводской №: 111.625

№ двигателя: 70721118052122

Цвет: желтый

Вид движителя: гусеничный

Мощность двигателя кВт(л.с.): 670 кВт (910,95 л.с.)

Конструкционная масса, кг: 80800

Максимальная конструкционная скорость, км/час: 2

Место нахождение:

[Нижегородская обл., Дзержинск, Восточное шоссе, 8](https://yandex.ru/maps/972/dzerzhinsk/house/vostochnoye_shosse_8/YEoYcAVmTUEPQFtsfX50dHxjYw==/" \o "Россия, Нижегородская область, Дзержинск, Восточное шоссе, 8 • промзона, промплощадка № 1 на карте Дзержинска)